附件2：

北区油漆维修工程要求及清单

1、北区阳台、天沟、连廊及东大门门楼底部原有乳胶漆铲清干净，满批白水泥乳胶腻砂光后做乳胶漆两遍。

2、北区南北楼阳台栏杆要求除锈后，油漆防锈漆一遍，银粉瓷漆两遍。

3、清理打扫南北楼钢化雨棚玻璃卫生，南北楼钢化雨棚钢构钢梁支架除锈清理后，油漆防锈漆一遍，油漆钢构漆两遍。

4、做水泥地坪要求：清运原有废旧楼板，地面向下挖取土20公分深，碎石垫层10公分，石子找平4公分做水泥地坪厚度6公分。

工期：此次维修工程需在8月31日全部施工完成。

限价：最高限价4.5万元。（最低价中标）

清单数量为大约数量，现场需各投标单位自行勘察。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **计算单位** | **数量** |
| 1 | 铲灰皮 | m² | 995.30 |
| 2 | 批做乳胶漆 | m² | 995.30 |
| 3 | 批做天沟南北楼脚手架 | 项 | 1.00 |
| 4 | 铁栏杆油漆 | m | 37.40 |
| 5 | 北楼钢构梁做油漆 | 根 | 38.00 |
| 6 | 南楼钢构梁做油漆 | 根 | 38.00 |
| 7 | 北楼后做水泥地坪 厚6cm | m² | 32.00 |
| 8 | 北楼后换沟盖板 | 块 | 10.00 |