空气压力治疗仪技术参数

1．\*原装进口。

2．一键式操作，节省护士工作量。

3．可悬挂床头、体积小巧，方便护士携带转移。

4．\*一台主机可分别连接使用足套（腔数为4腔）和分节套筒，满足不同种类病人需要。（产品配置中须有足套和分节套筒）

5．梯度压力，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤，增加静脉血回流量。

6．连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。

7． 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

8．治疗时间0～30分钟可调。

9．获得相关安全认证的证明资料。

10．压力范围：50-240mmHg。

11．\*医疗器械注册证能体现促进并改善血液循环的功能。

备注：\*号条款必须满足。