滁州市一院北区手术室吊顶更换工程要求

北区手术室四层原所有的600×600硅钙板吊顶约450平米全部更换为600×600轻质对角多孔铝扣板。吊顶材料采用轻质对角多孔铝扣板厚度为**国标**0.8厚，吊顶高度跟原吊顶一致，**需拆、装，清洗原样恢复原有吊顶上所有的附着物如**：格栅灯和紫外线灯、空调回风、出风口、烟感、监控、喷淋等但不限于以上物品，在拆除过程中不得损坏原有吊顶内所有东西。修复补齐原有铝扣板吊顶（如走道、卫生间等），补齐所缺喷淋头盖板。

工程量自行勘察现场、自行测量除业主要求变更、增加外一次性包死，结算不做调整。**施工交付验收前必须保洁清扫干净包括附着物，垃圾外运。**