滁州市一院北区分体空调冷凝水管安装
及铲批外立面工程施工要求

一、冷凝水管工作内容：

 1、北区院内南楼、北楼、门诊楼、行政楼外立面所有的空调冷凝水管连接。

 2、加装、修整的冷凝水管要采用白色PVC给水管，材料及配件必须为国标产品。

3、按规范要求就近接入雨水管或下水管，要横平竖直，美观实用。

4、南楼安装25PVC水管约780米。

 5、北楼安装25PVC水管约500米。

 6、综合楼安装25PVC水管约219米。

 7、门诊楼安装25PVC水管约70米。

 8、北楼及综合楼后墙安装25PVC水管约320米。

 9、砼地面预埋管约6.3米。

二、铲墙面及天沟马赛克工作内容：

 1、铲除南楼（东）北侧每层天沟所有马赛克，检查清除部分墙面和女儿墙上松动外墙瓷砖。

 2、检查找铲南楼（东）南侧外立面每层阳台及顶楼部分松动马赛克；铲除南楼（东）西南角1-4层墙角立柱墙面所有马赛克。

3、铲除马赛克和松动墙面批外墙真石漆腻子两遍。

备注：施工方需现场自行测量工程量，自行承担施工责任。施工时施工方须拉防护网及安全警示带，清扫施工垃圾、垃圾外运。